ZAMIANA Z DNIA 19.08.2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.8 | VR | Tak |  |  |
| 5.9 | MPR | Tak |  |  |
| 5.10 | Protokoły do badania wszystkich obszarów anatomicznych (możliwość tworzenia własnych). | Tak |  |  |
| 5.11 | Synchronizacja startu badania spiralnego po dotarciu środka cieniującego w badaną okolicę. | Tak |  |  |
| 5.12 | Oprogramowanie do modulacji dawki w czasie badania we wszystkich trzech osiach. | Tak |  |  |
| 5.13 | Modulacja dawki odbywa się w czasie rzeczywistym na podstawie rzeczywistych pomiarów dokonywanych w czasie trwania skanu spiralnego, we wszystkich trzech osiach. | Tak |  |  |
| 5.14 | System eliminujący zbędne promieniowanie podczas startu/zatrzymania skanu spiralnego. | Tak |  |  |
| 5.15 | Algorytm rekonstrukcji iteracyjnej umożliwiający redukcję dawki w relacji do standardowej metody rekonstrukcyjnej FBP (Filtered Back-Projection). | Tak |  |  |
| 5.16 | Algorytm do redukcji artefaktów pochodzących od elementów metalowych. | Tak, podać nazwę |  |  |
| 5.17 | Automatyczny raport dawki, tworzony przez system po zakończeniu badania, podający poziom dawki w CTDIvol lub DLP. | Tak |  |  |
| 6 | **STACJE LEKARSKIE** | **x** |  |  |
| 6.1 | Zapewnienie ze strony konfiguracji programowej i sprzętowej serwera aplikacyjnego będącego w posiadaniu Zamawiającego możliwości uruchomienia i pracy w min. dziesięciu stacji klienckich jednocześnielubDostawa fabrycznie nowego serwera aplikacji klinicznych zapewniających obsługę wszystkich opisanych funkcjonalności oraz aplikacji opisanych w punkcie 7 podpunkty od 7.1 do 7.17 oraz punkcie 8 podpunkty od 8.1 do 8.9 dla 2 jednoczesnych użytkowników, z możliwością rozbudowy do min. dziesięciu stacji klienckich jednocześnie. Uwaga!W przypadku dostarczenia nowego serwera, stary serwer musi pozostać do dyspozycji Zamawiającego. | Tak |  |  |
| 6.2 | W przypadku modernizacji i aktualizacji platformy sprzętowej serwera aplikacyjnego będącego w posiadaniu Zamawiającego stary serwer i jego elementy składowe pozostają do dyspozycji Zamawiającego. **Podpunkt 6.2 nie dotyczy** Oferentów, którzy dostarczają fabrycznie nowy serwer aplikacyjny zapewniający obsługę wszystkich opisanych funkcjonalności oraz aplikacji opisanych w punkcie 7 podpunkty od 7.1 do 7.17 oraz punkcie 8 podpunkty od 8.1 do 8.9.  | Tak |  |  |